### Инструкция по сборке садовой тачки

### Комплектация

* Кузов.
* Правая ручка с рукоятью.
* Левая ручка с рукоятью.
* Втулка.
* Колесо.
* Болт М10.
* Винт М6 × 40, 6 шт.
* Гайка М6, 6 шт.
* Шайба М6, 6 шт.
* Гайка М10.
* Шайба М6.65Г, 6 шт.
* Шайба М10, 2 шт.
* Шайба М10.65Г.

### Схема сборки тачки



### Порядок сборки

1. С помощью крепежа М10 зафиксируйте колесо между передними концами ручек. Не затягивайте все болтовые соединения на начальных этапах сборки.
2. На получившуюся конструкцию установите кузов с помощью оставшихся крепёжных элементов.
3. Затяните все гайки.
4. Проверьте давление воздуха в колесе, при необходимости подкачайте до 1,8–2 атм.
5. Тачка готова к эксплуатации.