|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Руководство по сборке и эксплуатации изделия.**Сборку изделия должен производить квалифицированный сборщик. |
| **Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию**Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. Удаление пыли с изделия следует проводить слегка влажной салфеткой.Во избежание деформаций деталей, изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете.При эксплуатации изделия ЗАПРЕЩАЕТСЯ:1. Устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, и в помещениях с относительной влажностью более 70%.
2. Применять химические чистящие средства для уборки мебели.

**Гарантии изготовителя**1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт механизмов или их замену, если потребителем не нарушены правила его эксплуатации.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.
 |
|  |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЯ ЕГО КОНСТРУКТИВНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. |
|  |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Детская кровать «Сева юниор»** **1200х600/1400х800/1600х800****Инструкция по сборке** |
|  |
|  |

 |

**Детская кровать «Сева юниор»**

**1400х800/1600х800**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Перечень деталей** |  | **Фурнитура** |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** |  | **№** | **Наименование** | **Внешнийвид** | **Кол-во** |
| **1** | **Передняя спинка** | **1** |  | **А** | **Конфирмат****7х70 мм** |  | **20** |
| **2** | **Латы** | **9/13** |  |
| **3** | **Бортик** | **2** |  | **Б** | **Ключ** |  | **1** |
| **4** | **Малый бортик** | **1** |  |
| **5** | **Задняя спинка** | **1** |  | **В** | **Саморез с прессшайбой**  |  | **18/26** |
| **6** | **Царга** | **2** |  |
| **7**  | **Настил (ДВП/Фанера)** | **1** |  | **Г** | **Латодержатель** |  | **18/26** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Порядок сборки**

1. Прикрепить к спинкам 1,5 царги 6 конфирматами А.
2. Установить бортик 3, и малый бортик 4 к спинкам 1,5 конфирматами А.
3. Установить в латодержатели Г латы 2 и прикрепить их саморезами В к царгам 6.
4. Уложить настил 7 на собранное ложе.

Рис.1

|  |
| --- |
|  |