Стандарты размеров кистей производство Россия и производство Китай.

Втулка алюминиевая цельнотянутая коническая анодированная

Форма втулки «В» Цвет-белый (под серебро) или желтый (под золото)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № кисти производство Китай | № кисти производство Россия | Диаметр волосяного пучка; мм |
| 00 | 00 | 0,4 |
| 0 | 0 | 0,5 |
| 1 | 1 | 1,0 |
| 2 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | 1,5 | 1,4 |
| 4 | 1,7 | 1,7 |
| 5 | 2,0 | 2,0 |
| 8 | 2,5 | 2,5 |
| 10 | 3,0 | 3,0 |
| 13 | 4,0 | 4,0 |
| 15 | 5,0 | 5,0 |
| 18 | 6,0 | 6,0 |
| 21 | 7,0 | 7,0 |
| 23 | 8,0 | 8,0 |
| 25 | 9,0 | 9,0 |
| 28 | 10,0 | 10,0 |
| 30 | 11,0 | 11,0 |
| 33 | 12,0 | 12,0 |
| 36 | 24пл. | 13,00 |
| 40 | 26пл. | 14,10 |
| 43 | 30пл. | 15,50 |
| 54 | 36пл. | 21,50 |

Диаметр кисти волосяного пучка соответствует № кисти